Zasilacz awaryjny UPS 10kVA/9kW   
PowerWalker VFI 10000 TCP 3/1 BI – 3.szt.

* Moc: **10000VA (9000W)**
* Rodzaj **UPS: On-line (jednofazowy)**
* Rodzaj Obudowy: **Tower**
* Wyjście **TERMINAL, 2x IEC C13**
* Ilość oraz rodzaj baterii:**20x 12V / 9Ah**
* Porty komunikacyjne: **RS-232 oraz USB**
* Power Factor: **0.9**
* Głośność: **poniżej 55dB (<1m)**
* Zakres napięcia wejściowego: **110-478VAC**
* Czas przełączania w tryb bateryjny: **0ms**
* Złącze EPO: **Tak**
* Złącze dodatkowej baterii: **Tak**
* Czas ładowania do 90%: **8 godz.**
* Kształt Fali: **Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)**
* **Możliwość równoległego łączenia UPS (do czterech tego samego typu)**
* Wymiary (W/G/Sz):**708 x 550 x 260 mm**
* Waga:**85kg**
* **Gwarancja 24 miesiące**
* Opcjonalnie: moduł SNMP, Battery PACK
* **Oprogramowanie w języku polskim**
* Na wyposażeniu:**kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi.**