**Znak: AG.I.272.2.20.2024 Załącznik nr 6 do Zapytania**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Dotyczy postępowania pn: **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby WZON”.**

1. **Urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, format A3, wysokonakładowe - 1 szt.**

| **Lp.** | **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Oferowany sprzęt (TAK lub NIE)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Rodzaj urządzenia: | Wielofunkcyjne A3, drukarka monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna, skaner kolorowy | tak/nie |
|  | Technologia druku: | Laserowa lub LED, monochromatyczna | tak/nie |
|  | Normatywne obciążenie: | Minimum 200 000 stron A4. | tak/nie |
|  | Szybkość druku w czerni, format A4: | Minimum 55 stron A4 na minutę. | tak/nie |
|  | Czas wydruku pierwszej strony: | Maksymalnie 4 sekundy. | tak/nie |
|  | Rozdzielczość druku: | Minimum 1200x2400 dpi. | tak/nie |
|  | Wbudowana pamięć: | Minimum 4 GB, Dysk twardy min 128 GB SSD. | tak/nie |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux. | tak/nie |
|  | Pojemność podajników papieru: | Minimum 2 uniwersalne szuflady na papier A4 i A3 o pojemności 500 arkuszy 75 g/m2 każda szuflada plus moduł z podwójną tacą o dużej pojemności na papier A4 75 g/m2. | tak/nie |
|  | Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny): | Podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy 75 g/m2 formatu A5, A4, A3. | tak/nie |
|  | Gramatura papieru: | Przynajmniej w zakresie 60-300 g m2. | tak/nie |
|  | Obsługiwane rozmiary nośników: | A3, A4, A5, A6, B5, C5, C6. | tak/nie |
|  | Obsługiwane rodzaje nośników z gwarancją jakości wydruku: | Karton, koperta, etykiety papierowe, papier. | tak/nie |
|  | Funkcja wydruku zabezpieczonego: | Opcja odbioru wydruku po czasie zabezpieczonego przez użytkownika kodem dostępowym lub hasłem. | tak/nie |
|  | Interfejsy standardowe: | USB2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX. | tak/nie |
|  | Język opisu strony (emulacje): | PCL5e, PCL6, PS 3, PDF. | tak/nie |
|  | Zabezpieczenie danych na dysku: | - 1 -krotne nadpisywanie dysku i szyfrowanie min AES256  - Hasło administratora,  - Hasło administratora do skrzynki,  - Hasło użytkownika. | tak/nie |
|  | Druk, dwustronny: | Automatyczny. | tak/nie |
|  | Podajnik dokumentów skanera: | Minimum 120 arkuszy, jednoprzebiegowy (dwa skanery). | tak/nie |
|  | Skanowane kolorowe dwustronne: | Automatyczne. | tak/nie |
|  | Szybkość skanowania: | Prędkość skanowania minimum 140 obrazów kolor i mono na minutę. | tak/nie |
|  | Formaty skanowania: | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, PDF chroniony hasłem. | tak/nie |
|  | Skanowanie do lokalizacji: | Email, pamięć USB, FTP, SMB. | tak/nie |
|  | Panel obsługi dotykowy, kolorowy LCD: | Minimum 10” cali, możliwość personalizacji, interfejs użytkownika w języku polskim. | tak/nie |
|  | Zasilanie: | Zasilanie z sieci 230 V. | tak/nie |
|  | Wydajność materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem: | Możliwość wydrukowania zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną w zakresie wydajności wkładów drukujących w ilości minimum 50 000 stron A4.  W cenie urządzenia Wykonawca zapewni komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego drukowania, na który składa się odpowiednio do wymogów producenta urządzenia m.in. toner, bęben, pojemnik na zużyty toner lub inny materiał eksploatacyjny. Materiały powinny być oryginalne, markowane przez producenta urządzenia pełnowartościowe, nowe a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. | tak/nie |
|  | Dodatkowo: | Dokumentacja w języku polskim.  Płyta ze sterownikami.  W cenie urządzenia zawarte są minimum 3 przeglądy gwarancyjne z dojazdem. | tak/nie |
|  | Dokumenty: | Urządzenie wyprodukowane jest przez producenta,  u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji.  Urządzenie wyprodukowane jest przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji  Oferowane urządzenie posiada deklarację zgodności CE i oznakowanie zgodności CE  Przeglądy gwarancyjne wykonywane muszą być przez Autoryzowany serwis producenta urządzeń. | tak/nie |

1. **W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty załączamy następujące dokumenty:**
2. Certyfikaty potwierdzające, że co najmniej proces produkcyjny oferowanych urządzeń przebiega zgodnie z normą ISO 14001:2008 lub równoważną oraz 9001:2008 lub równoważną;
3. Deklarację zgodności CE.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy i dokona montażu w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonego personelu zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 roku**

*(miejscowość)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(czytelny podpis wykonawcy*

*lub podpis wraz z imienną pieczątką)*